Всем привет!!!
Наконец то пришло время подитожить все изыскания вокруг Резонансного генератора Дона Смита и объединить все  результаты и выводы в отдельном документе.

Принцип генерирования избыточной энергии резонансных систем по Дону Смиту основан

 на использовании свойств электромагнитной индукции и холодного электричества.

В подробности процессов думаю вдаваться не стоит, поскольку процессы еще не совсем хорошо изучены,  да и знать их совсем не обязательно, главное понять принципы генерирования избыточной энергии.

Итак, приступим!!!!

Возьмем за основу схему предложенную Доном Смитом на симпозиуме 1996 года

Это базовая схема на которой строились подавляющее большинство устройств свободной энергии.
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Рассмотрим поблочно узлы установки свободнойэнергии

1) Блок 1- аккумулятор- нужен для старта установки, а так же для перезапуска процесса в случае срыва работы установки.
2) Диод – стоит в цепи питания аккумулятора, рассчитан на импульсный ток 10-50 ампер, желательно применять шотки диод с минимальным прямым напряжением. Он защищает аккумулятор от перегрузок по импульсным сигналам от блока 3, и выполняет еще одну несущественную функцию

3) Блок высоковольтного преобразователя- обычно используется блок для неоновых ламп, но есть некоторые особенности. Блок должен иметь встроенный модулятор под частоту работы выходного трансформатора, с модулятором блок высокого напряжения должен выдавать напряжение частотой 30-100 килогерц модулированное пачками. Ориентировочная мощность такого блока с включенным режимом модуляции- 150-200 ват .
4,5)- входной колебательный контур  резонансной катушки
14,7) Усиливающий выходной колебательный контур резонансной катушки

8) Согласующее устройство (дроссель или вариометр)

9) Высоковольтный высокочастотный выпрямительный диодный столб (25-30кв 10-20 ампер, 75-200 nS)
10) Высоковольный маслонаполненный конденсатор колебательного контура согласующий работу выходного трансформатора на нужной частоте (например 50 или 60 герц)
11) Выходной изолирующий трансформатор продукции обеспечивает преобразование магнитной индукции первичной обмотки холодного электричества в ток проводимости вторичной обмотки удобной для использования потребителем.

12)Разрядник или мощный варистор расчитаный на рабочее напряжение первичной обмотки изолирующего трансформатора. Нужен так же для исключения замыкания отрицательной полуволны колебания выходного контура 10-13 через резонансную катушку 14 и диодный столб 9
  Блоки 1,2 и 3  по сути можно в дальнейшем назвать – БЛОК НАКАЧКИ. Его основная функция заряжать контурный конденсатор входного колебательного контура до пробоя разрядника (на схеме Смита он подразумевается но не показан).

После заряда контурного конденсатора происходит пробой разрядника и энергия запасенная в контурном конденсатор переходит в ток индуктора (катушки входного контура), причем фронт нарастания тока очень высок изз-за низкой индуктивности, и поэтому плотность магнитого всплеска поля от такого разряда очень высока и сжата по времени. Это аналогично резкому удару по колоколу.

  А вот колоколом в нашем случае уже является выходной контур резонансной катушки, который и является в некотором смысле усилительной системой и сердцем бестопливного генератора.

Виду того, что частота настройки контуров резонансной катушки достаточно высока (сотни килогерц), медленные тяжелые электроны проводимости физически не могут  двигаться в объеме провода вторички, но поскольку энергия магнитного поля от индуктора уже произведена, электроны начинают вращаться, приэтом тяжелые электроны проводимости частично делятся на два заряда- ионный электрон (легкий электрон) и позитрон. Другими словами мы использовали энергию магнитного поля не для перемещения электронов проводимости, а для получения легких и быстрых зарядов обеих знаков.

Вот здесь то и начинается самое интересное. Эти два вида зарядов начинают колебаться во вторичной обмотке резонансной катушки, причем с очень большими ускорениями и замедлениями, при этом энергия магнитного поля создаваемого движением этих зарядов квадратична скорости их перемещения. Легкие заряды циркулируя в колебательном контуре резонансной катушки возбуждают ионы и электроны соседних близлежащих  областей пространства вокруг витков,  и тут получается лавинный эффект умножения носителей, сходный с «Динатронным эффектом» наблюдаемым в электронных лампах. Но это как оказалось еще не все….
Основное усиление катушка приобретает за счет скин- эффекта, который образуется при условии что частота колебаний высокая и напряжение циркуляции в контуре  выше 3-5 киловольт. Провода катушки вытесняют заряды на поверхность и вч ток уже протекает по поверхности катушки в в пространстве вокруг витков.

А уже сам этот ионизированный проводящий слой начинает поглощать энергию гамма и X-Ray излучение  идущее от нашего солнца и из центра галактики. Энергия поглощенных фотонов преобразуется опять же в новые пары электрон- позитрон, котрые и являются основным источником  дополнительного усиления энергии.

  Именно отсюда и происходят аномальные эффекты усиления напряжения в резонансном Трансформаторе Тесла…

 Продолжение следует…
